**ZP.271.3.74.2015**

**FORMULARZ CENOWY**

Składając w imieniu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie ofert na:

**Zakup i dostawa sprzętu strażackiego dla jednostek OSP m. Ustroń**

Oferujemy dostawę poszczególnych elementów zamówienia zgodnie z poniższą ceną brutto

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Opis** | **Ilość**  **[szt.]** | **Cena jednostkowa netto [zł]** | **Stawka podatku**  **VAT [%]** | **Cena jednostkowa brutto [zł]**  **E x F** | **Wartość brutto [zł]**  **D x G** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** |
| **1** | **Smok ssawny W-110** | Wielkość: 110 Wylot:110/A Wysokość: 252 mm Szerokość: 233 mm Głębokość: 233 mm Masa 4,800 kg. Wyposażony jest w zawór zwrotny zapobiegający powrotowi wody oraz ucho do mocowania pływaka | **1** |  | **8%** |  |  |
| **2** | **Wąż tłoczny W-52** | Średnica 52mm, długość 20m, zakres temperatury pracy: -30°C ÷ +50°C, ciśnienie robocze: 1,5 MPa wkładka poliuretanowa.  Budowa: okrągłotkany oplot z wysokiej jakości przędzy poliestrowej, wkładka wewnętrzna z poliuretanu | **27** |  | **8%** |  |  |
| **3** | **Wąż tłoczny W-75** | średnica 75mm, długość 20m, zakres temperatury pracy: -30°C ÷ +50°C, ciśnienie robocze: 1,5 MPa z wkładką poliuretanową  budowa: okrągłotkany oplot z wysokiej jakości przędzy poliestrowej, wkładka wewnętrzna z poliuretanu | **16** |  | **8%** |  |  |
| **4** | **Wąż pożarniczy ssawny W-110 2,4 m z łącznikami** | Wąż zbrojony z PCV, kolor zielony, grubość ścianki 7,6mm, łączniki aluminiowe | **3** |  | **8%** |  |  |
| **ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA BRUTTO [zł]** | | | | | | |  |

**Sprzęt posiada świadectwa dopuszczenia CNBOP, atesty i ceryfikaty.**

**Sprzęt przeznaczony jest na cele ochrony przeciwpożarowej.**

.......................................................................

..................................., dn. ........................... (podpis upoważnionego przedstawiciela)