Załącznik nr A2

 do ogłoszenia o konkursie ofert nr JOPO.ZP.271.3.03.2015.

**Szczegółowy opis oraz przykładowa wizualizacja przedmiotu zamówienia**

**Obieraczka do ziemniaków**

Opis:

Obieraczka  lakierowana do obierania ziemniaków, jak i innych warzyw korzennych (marchwi, buraków, itp.) Dysk i ściany urządzenia wykonane zostały z trwałych materiałów o charakterze ściernym (korund). Części, które maja styczność z wodą wykonane ze stali nierdzewnej. Silnik urządzenia umieszczony z boku, aby uniknąć zalania wodą. Obieraczka może być montowana do podłogi. Wsad jednorazowy do 20 kg.

INFORMACJE TECHNICZNE

Wymiary: WxDxH 750x800x950 mm

Pojemność 20 litrów / do 20 kg

Waga: do 72 kr

Moc: 0,55 kW

Zasilanie 400 V

Zużycie wody – 2,5 l/m,

Czas obierania: ok. 1,5-3min.

