**Aranżacja lokalu przeznaczonego na Pierogarnię**

**Nazwa Firmy** Kosztorysowanie FORTE 16.01

Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

|  |
| --- |
| Identyfikator kosztorysu: Aranżacja lokalu przeznaczonego na Pierogarnię |

|  |  |
| --- | --- |
| **W1 Przedmiar robót** | wyk.dn: 2018-12-10 str. 1 |
| **Nr** | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| **1 Prace rozbiórkowe** |
| 10 | KNR 4-01 354-5Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | 1 m2 | **3,40** |
| 20 | 1-1Demontaż elementów drewnianych z wyniesieniem i złożeniem we wskazanym miejscu ( wyposażenie ) | kpl | **1,00** |
| **2 Prace remontowo-budowlane** |
| 10 | 2-3Rozbiórka elementu dekoracyjnego ( drzewo ) | szt | **1,00** |
| 20 | KNR 4-01 348-11Rozebranie ścianki z pustaków typu "Alfa" na zaprawie cementowej | 1 m2 | **4,30** |
| 30 | KNR 4-01 819-15Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | 1 m2 | **8,00** |
| 40 | KNR 4-01 108-17Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km | 1 m3 | **2,00** |
| 50 | KNR 4-01 108-20Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji 5km [RMS=5] | 1 m3 | **2,00** |
| 60 | KNR 4-01 333-15Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowej, gr.ścian 1/2 cegły | 1 szt | **1,00** |
| 70 | KNR 4-01 322-2Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych | 1 szt | **2,00** |
| 10 | KNNR 2 1206-3Posadzki z paneli winylowych | 100 m2 | **0,51** |
| 20 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 1130-2Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 | 1 m2 | **51,33** |
| 30 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 1130-3Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm [RMS=3] | 1 m2 | **51,33** |
| 120 | KNR 0-14 IGM 2010-3Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowe 100-101 | 100 m2 | **0,24** |
| 6,2\*3,85 23,87 |
| 30 | KNR 0-14 IGM 2011-1Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach pojedynczych słupów jednowarstwowa 50-01 | 100 m2 | **0,05** |
| 1,2\*3,8 4,56 |
| 40 | KNR 0-17 IGM 2609-8Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | 100 m | **0,04** |
| 30 | 1-1Montaż maty grzejnej T50 3,5m2 170W/m2 dwustronnie zasilana | m2 | **17,20** |
| 40 | KNR 2-02 1017-1Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielne pełne o powierzchni do 1.60 m2 | 1 m2 | **2,00** |

**W1 Przedmiar robót** wyk.dn: 2018-12-10 str. 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| 50 | KNR 2-02 1015-1Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe | 1 m | **5,00** |
| 60 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 2013-1Gładzie o grubości 3 mm na podłożu z tynku - na powierzchni marmuritu oraz w sali nad płytkami | 1 m2 | **49,50** |
| 70 | KNR 4-01 1204-2Malowanie farbami akrylowymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian | 10 m2 | **7,50** |
| 80 | KNR 4-01 1205-3Ułożenie fototapety na ścianie | 10 m2 | 1**,50** |
| 90 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 2028-4Okładziny jednowarstwowe z płyt OSB na rusztach metalowych | 1 m2 | **8,85** |
| 90 | KNR 4-01 1205-4Ułożenie sztucznej trawy na ścianie | 10 m2 | **1,20** |
| 100 | KNR 0-12 IGM 829-1Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoża | 100 m2 | **0,20** |
| 110 | KNR 0-12 IGM 829-3 Licowanie ścian płytkami | 100 m2 | **0,20** |
| **3 Prace instalacyjo-hydrauliczne** |
| 120 | 1-1Doprowadzenie i odprowadzenie inst. wod-kan z urządzeń kuchennych z podłączeniem zlewozmywaka oraz zmywarek | kpl | **1,00** |
| **4 Prace elektryczne** |
| 10 | 1-1Montaż klimatyzatora ściennego | kpl | **1,00** |
| 20 | 2-1Montaż lamp wiszących LOFT | szt | **3,00** |
| 30 | 2-2Montaż lamp ściennych RANARP | szt | **8,00** |
| 0 | 3-1Montaż lamp Nowodvorski | szt | **3,00** |
| 50 | 1-2Przeróbka instalacji elektrycznej , montaż włączników, gniazdek | kpi | **1,00** |
| **5 Prace aranżacyjne** |
| 10 | 1-3Montaż karniszy wraz z zasłonami | kpl | **1,00** |
| 30 | 1-5Montaż do ściany pudełek drewnianych oraz luster | szt | **5,00** |
| 40 | 1-6Montaż sztukaterii - listwy dekoracyjnej | mb | **8,40** |

Koniec wydruku