**Aranżacja lokalu przeznaczonego na Pierogarnię**

**Nazwa Firmy** Kosztorysowanie FORTE 16.01

Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

|  |
| --- |
| Identyfikator kosztorysu: Aranżacja lokalu przeznaczonego na Pierogarnię |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **W1 Przedmiar robót** | | | wyk.dn: 2018-12-10 str. 1 | | | |
| **Nr** | Nazwa | | Jednostka miary | Ilość |
| **1 Prace rozbiórkowe** | | | | |
| 10 | KNR 4-01 354-5  Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | | 1 m2 | **3,40** |
| 20 | 1-1  Demontaż elementów drewnianych z wyniesieniem i złożeniem we wskazanym miejscu ( wyposażenie ) | | kpl | **1,00** |
| **2 Prace remontowo-budowlane** | | | | |
| 10 | 2-3  Rozbiórka elementu dekoracyjnego ( drzewo ) | | szt | **1,00** |
| 20 | KNR 4-01 348-11  Rozebranie ścianki z pustaków typu "Alfa" na zaprawie cementowej | | 1 m2 | **4,30** |
| 30 | KNR 4-01 819-15  Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | | 1 m2 | **8,00** |
| 40 | KNR 4-01 108-17  Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi rozbieranych konstrukcji ceglanych na odl.do 1 km | | 1 m3 | **2,00** |
| 50 | KNR 4-01 108-20  Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km bez względu na rodzaj konstrukcji 5km [RMS=5] | | 1 m3 | **2,00** |
| 60 | KNR 4-01 333-15  Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowej, gr.ścian 1/2 cegły | | 1 szt | **1,00** |
| 70 | KNR 4-01 322-2  Obsadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych | | 1 szt | **2,00** |
| 10 | KNNR 2 1206-3  Posadzki z paneli winylowych | | 100 m2 | **0,51** |
| 20 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 1130-2  Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 | | 1 m2 | **51,33** |
| 30 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 1130-3  Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm [RMS=3] | | 1 m2 | **51,33** |
| 120 | KNR 0-14 IGM 2010-3  Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowe 100-101 | | 100 m2 | **0,24** |
| 6,2\*3,85 23,87 | |
| 30 | KNR 0-14 IGM 2011-1  Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach pojedynczych słupów jednowarstwowa 50-01 | | 100 m2 | **0,05** |
| 1,2\*3,8 4,56 | |
| 40 | KNR 0-17 IGM 2609-8  Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | | 100 m | **0,04** |
| 30 | 1-1  Montaż maty grzejnej T50 3,5m2 170W/m2 dwustronnie zasilana | | m2 | **17,20** |
| 40 | KNR 2-02 1017-1  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielne pełne o powierzchni do 1.60 m2 | | 1 m2 | **2,00** |

**W1 Przedmiar robót** wyk.dn: 2018-12-10 str. 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| 50 | KNR 2-02 1015-1  Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe | 1 m | **5,00** |
| 60 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 2013-1  Gładzie o grubości 3 mm na podłożu z tynku - na powierzchni marmuritu oraz w sali nad płytkami | 1 m2 | **49,50** |
| 70 | KNR 4-01 1204-2  Malowanie farbami akrylowymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian | 10 m2 | **7,50** |
| 80 | KNR 4-01 1205-3  Ułożenie fototapety na ścianie | 10 m2 | 1**,50** |
| 90 | Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 2028-4  Okładziny jednowarstwowe z płyt OSB na rusztach metalowych | 1 m2 | **8,85** |
| 90 | KNR 4-01 1205-4  Ułożenie sztucznej trawy na ścianie | 10 m2 | **1,20** |
| 100 | KNR 0-12 IGM 829-1  Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoża | 100 m2 | **0,20** |
| 110 | KNR 0-12 IGM 829-3 Licowanie ścian płytkami | 100 m2 | **0,20** |
| **3 Prace instalacyjo-hydrauliczne** | | | |
| 120 | 1-1  Doprowadzenie i odprowadzenie inst. wod-kan z urządzeń kuchennych z podłączeniem zlewozmywaka oraz zmywarek | kpl | **1,00** |
| **4 Prace elektryczne** | | | |
| 10 | 1-1  Montaż klimatyzatora ściennego | kpl | **1,00** |
| 20 | 2-1  Montaż lamp wiszących LOFT | szt | **3,00** |
| 30 | 2-2  Montaż lamp ściennych RANARP | szt | **8,00** |
| 0 | 3-1  Montaż lamp Nowodvorski | szt | **3,00** |
| 50 | 1-2  Przeróbka instalacji elektrycznej , montaż włączników, gniazdek | kpi | **1,00** |
| **5 Prace aranżacyjne** | | | |
| 10 | 1-3  Montaż karniszy wraz z zasłonami | kpl | **1,00** |
| 30 | 1-5  Montaż do ściany pudełek drewnianych oraz luster | szt | **5,00** |
| 40 | 1-6  Montaż sztukaterii - listwy dekoracyjnej | mb | **8,40** |

Koniec wydruku